Changement la FSM (plus d’état stop)

Calcul du transcodeur par plusieurs process

2-

Calcul de la PWM :